**Конструктивные элементы дома № 42 по пр. Ленина**

|  |  |
| --- | --- |
| Фундамент | Ленточный сборный |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Каменные, кирпичные |
| Перегородки | смешанные |
| Перекрытия  -чердачное  -междуэтажное | смешанные |
| Крыша | Плоская, из рулонных материалов |
| Проемы:  -окна  -двери | -деревянные, двойные, окрашенные  -щитовые окрашенные |
| Отделка наружная |  |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Общая площадь кровли | 1832 |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Сведения о подвале | Эксплуатируемый |
| Площадь подвальных помещений | 1758 |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Площадь помещений общего пользования |  |
| Мусоропровод | есть |
| Тип системы отопления | Центральное |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Количество точек ввода отопления | 1 |
| Количество узлов управления отоплением | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 2 |
| Отпуск отопления производится | По показаниям общедомовых ПУ |
| Тип системы горячего водоснабжения | бойлер |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Количество точек ввода горячей воды | - |
| Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
| Отпуск горячей воды производится | - |
| Тип системы холодного водоснабжения | центральное |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Количество точек ввода холодной воды | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
| Отпуск холодной воды производится | По показаниям общедомовых ПУ |
| Тип системы водоотведения | центральное |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Система электроснабжения | Централизованная |
| Длина сетей в местах общего пользования, м. |  |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Количество точек ввода электричества | 4 |
| Количество ОПУ электричества | 4 |
| Отпуск электричества производится | По показаниям ПУ |