**Конструктивные элементы дома № 2а по ул. Чехова**

|  |  |
| --- | --- |
| Фундамент | Бетонные блоки |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, толщина 53 см |
| Перегородки | Кирпичные оштукатуренные |
| Перекрытия  -чердачное  -междуэтажное | -железобетонные плиты |
| Крыша | Мягкая, рулонный ковер |
| Проемы:  -окна  -двери | -двойные, окрашенные  -щитовые окрашенные |
| Отделка наружная | Расшивка швов |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Общая площадь кровли |  |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Сведения о подвале | Эксплуатируемый |
| Площадь подвальных помещений |  |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Площадь помещений общего пользования |  |
| Мусоропровод | отсутствует |
| Тип системы отопления | Центральное |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Количество точек ввода отопления | 1 |
| Количество узлов управления отоплением | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
| Отпуск отопления производится | По показаниям общедомовых ПУ |
| Тип системы горячего водоснабжения | Теплообменник, тупиковая |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Количество точек ввода горячей воды | 0 |
| Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
| Отпуск горячей воды производится | По показаниям общедомовых ПУ |
| Тип системы холодного водоснабжения | центральное |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Количество точек ввода холодной воды | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
| Отпуск холодной воды производится | По показаниям общедомовых ПУ |
| Тип системы водоотведения | центральное |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Система электроснабжения | Централизованная |
| Длина сетей в местах общего пользования, м. | 1500 |
| Год последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Количество точек ввода электричества | 2 |
| Количество ОПУ электричества | 2 |
| Отпуск электричества производится | По показаниям ПУ |